|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 2 шприци по 3gСветлинно полимеризиращ глас-йономерен композитен цимент за подложкипри всички видове материали за реставрация,за реставрация на малки повреди.FUSION I SEALСветлинно полимеризиращ глас йономерен композитен циментФюжън И Сийл е еднокомпонентен светлинно полимеризиращ гласйономерен цимент за подложки,запечатване на дълбоки фисури и за малки лезеи.Индикации: Подложки под всички видове обтуровачни материали, запечатване на дълбоки фисури и реставрация на малки лезеи.Инструкции за употреба: Добре почистете и подсушете кавитета. Поставете материал в кавитета директно с помоща на апликационен връх. Не поставяйте по-голяма дебелина от 1 мм. Фотополимеризирайте за 20 сек и продължете със стандартна реставрационна техника.Контра индикации: Материала е контраиндициран при пациенти с алергия към метакрилат и други компоненти на материала.Съхранение: Настудено и тъмно място. Да се пази от високи температури и директна слънчевасветлина.Срок на годност: виж опаковката.Производител: Превест Денпро – Индия |