|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 2 шприци по 3g Светлинно полимеризиращ глас-йономерен композитен цимент за подложки при всички видове материали за реставрация, за реставрация на малки повреди.  FUSION I SEAL  Светлинно полимеризиращ глас йономерен композитен цимент  Фюжън И Сийл е еднокомпонентен светлинно полимеризиращ гласйономерен цимент за подложки,запечатване на дълбоки фисури и за малки лезеи.  Индикации: Подложки под всички видове обтуровачни материали, запечатване на дълбоки фисури и реставрация на малки лезеи.  Инструкции за употреба: Добре почистете и подсушете кавитета. Поставете материал в кавитета директно с помоща на апликационен връх. Не поставяйте по-голяма дебелина от 1 мм. Фотополимеризирайте за 20 сек и продължете със стандартна реставрационна техника.  Контра индикации: Материала е контраиндициран при пациенти с алергия към метакрилат и други компоненти на материала.  Съхранение: Настудено и тъмно място. Да се пази от високи температури и директна слънчевасветлина.  Срок на годност: виж опаковката.  Производител: Превест Денпро – Индия | |